整机自检可能用到的函数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 函数名 | 功能说明 |  |
| 1 | GetFSState | 得到台体遥信状态 |  |
| 2 | SetFSState | 设置台体遥信状态 |  |
| 3 | SetFCState | 设置台体遥控状态 |  |
| 4 | SetVoltState | 电压回路 |  |
| 5 | SetCheckDCState | 直流电压检测开始/停止 |  |
| 6 | GetDCValue | 直流电压检测读取 |  |
| 7 | SetDCOutTyp | 直流模拟量输出选择 |  |
| 10 | SetRS485On | 设置终端RS485接入 |  |

校表可能用到的函数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 函数名 | 功能说明 |  |
| 1 | Adjust\_UI | 负载点调整 |  |
| 2 | Set\_Pulse\_Channel | 脉冲采样通道切换 |  |
| 3 | Error\_Start | 开始测试误差 |  |
| 4 | Error\_Read | 误差读取 |  |
| 5 | Error\_Clear | 误差仪总清 |  |
| 6 | Power\_Pause | 降电流,电压保持 |  |
| 7 | SetRS485On | 设置终端RS485接入 |  |
| 8 | Open485CommPort | 打开485通讯口 |  |
| 9 | Set485CommPort | 更改485口波特率 |  |
| 10 | Close485CommPort | 关闭485通讯口 |  |
| 11 | Send485Data | 发送485数据(16进制) |  |
| 12 |  |  |  |